Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Шкільні меблі для кабінетів НУШ (ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
1.1. найменування замовника: Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області
1.2. місцезнаходження замовника: 13601, Житомирська область, Бердичівський район, селище Ружин, вул. Київська, 43
1.3. ідентифікаційний код замовника: 22058715
1.4. категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону (п.3 ч.1 ст.2 Закону)
[bookmark: _heading=h.4d34og8]2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси для кабінетів фізики та біології (ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин)

Закупівля відбувається за ТПКВКМБ: 
1. 1183 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 59894,33 грн;
2. 1184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1137992,34 грн.

3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
Очікувана вартість плану – 998238,89 * 1,2 = 1197886,67 (один мільйон сто дев’яносто сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 67 копійок), з ПДВ.
Очікувана вартість оголошення – 998238,89 (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 89 копійок), без ПДВ.
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 3110
5. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями
6. Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2026-08-04-009994-a
7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. Додаток 4 складений відповідно до вимог Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня  2020 року № 574 зі змінами.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

	№
з/п
	Найменування товару
	Технічні характеристики
	Од. вим.
	К–ть

	1
	Цифровий вимірювальний компʼютерний комплекс для кабінету фізики
	Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики має складатися з набору програмного забезпечення, методичного забезпечення та комплекту вимірювальних датчиків.
Мінімальні технічні характеристики:
- датчики мають забезпечувати можливість передавання даних через бездротове з’єднання (зокрема Bluetooth) до стаціонарного ПК, ноутбука, смартфона та планшета;
- має постачатися з програмним забезпеченням, сумісним з стаціонарним ПК, ноутбуком, смартфоном та планшетом;
- програмне забезпечення має забезпечувати відображення даних у вигляді таблиць і графіків, а також підтримувати експорт даних до табличних редакторів та інших програм;
- має постачатися з інструкцією з експлуатації та методичними матеріалами для проведення експериментів, лабораторних робіт і проектної діяльності;
- має містити зарядний пристрій, що забезпечує одночасне заряджання не менше як чотирьох таких датчиків.
До комплекту має входити, не менше:
датчик напруги - 1 шт.
датчик струму - 1 шт.
датчик поверхневої температури - 1 шт.
датчик термопара - 1 шт.
датчик тиску - 1 шт.
датчик рівня звукового тиску та мікрофон - 1 шт.
датчик освітленості та кольору - 1 шт.
датчик магнітного поля - 1 шт.
датчик фотоворота - 2 шт.
датчик сили - 2 шт.
датчик руху - 1 шт.
датчик вологості - 1 шт.
датчик ультрафіолетового випромінювання - 1 шт.
датчик температури навколишнього середовища - 1 шт.
датчик заряду - 1 шт.
Датчики, що входять в комплект цифрового вимірювального комплексу повинні мати наступні характеристики:
Датчик температури навколишнього середовища. Датчик температури має бути призначений для вимірювання температури в навчальних лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання температури - не вужчий ніж від -40 °C до +125 °C. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 0,1 °C. 
Датчик тиску. Датчик тиску має бути призначений для вимірювання тиску газу, зміни тиску газу або різниці тисків у навчальних лабораторних дослідженнях. Допускається використання датчика одного з таких типів: датчик абсолютного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж 30–400 kPa; або датчик відносного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж від –100 до +300 кПа відносно атмосферного тиску; або датчик диференціального тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж ±25 kPa.  
Датчик поверхневої температури. Датчик поверхневої температури має бути призначений для вимірювання температури під час навчальних лабораторних досліджень. Нижня межа діапазону вимірювання має бути не вище -25 °C, верхня межа діапазону вимірювання - не нижче +70 °C. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 0,1 °C.
Датчик освітленості та кольору. Датчик освітленості та кольору має бути призначений для вимірювання параметрів світла у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик має забезпечувати вимірювання освітленості з верхньою межею діапазону не менше 100 000 lx (100 klx). Датчик має забезпечувати вимірювання або визначення кольору за RGB-каналами (Red, Green, Blue) або еквівалентним способом із наданням окремих значень для кольорових каналів. Датчик має охоплювати видиму область спектра світла (приблизно 400-700 нм) або ширший спектральний діапазон, що включає видиму область.  
Датчик ультрафіолетового випромінювання. Датчик ультрафіолетового випромінювання має бути призначений для вимірювання, реєстрації або оцінювання рівня ультрафіолетового випромінювання у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик може постачатися як окремий датчик ультрафіолетового випромінювання або як частина комбінованого датчика. Датчик має забезпечувати щонайменше один із таких способів визначення рівня ультрафіолетового випромінювання: відображення УФ-індексу (UV Index) з верхньою межею діапазону не менше 11; або вимірювання УФ-опроміненості (UV Irradiance) з верхньою межею діапазону не менше 50 W/m² (50 000 mW/m²); або реєстрацію ультрафіолетової складової світла з підтвердженою чутливістю до ультрафіолетового випромінювання (UVA та/або UVB) або зі спектральним діапазоном, що охоплює частину ультрафіолетової області.  
Датчик вологості. Датчик вологості має бути призначений для вимірювання вологості повітря у навчальних лабораторних або метеорологічних дослідженнях. Діапазон вимірювання вологості має бути не вужчий ніж 0-100% RH. Датчик може постачатися як окремий датчик вологості або як частина комбінованого датчика / метеорологічної системи, що забезпечує вимірювання вологості. 
Датчик напруги. Датчик напруги має бути призначений для вимірювання різниці потенціалів у навчальних низьковольтних електричних колах. Діапазон вимірювання напруги - не вужчий ніж ±5 V. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 0,005 V. Датчик може постачатися як окремий датчик напруги або як частина комбінованого датчика напруги та струму.  
Датчик струму. Датчик струму має бути призначений для вимірювання сили струму в навчальних низьковольтних електричних колах. Діапазон вимірювання струму - не вужчий ніж ±100 mA. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 1 mA. Датчик може постачатися як окремий датчик струму або як частина комбінованого датчика напруги та струму. Датчик має конструктивно забезпечувати підключення до електричного кола для вимірювання струму. Датчик має бути призначений для використання у навчальних низьковольтних електричних колах.  
Датчик термопара. Датчик температури має бути призначений для вимірювання температури в навчальних дослідах, у тому числі для дослідження від'ємних температур та високотемпературних процесів (нагрівання, точки плавлення, теплообмін). Діапазон вимірювання температури має бути не вужчим ніж −100 … +1000 °C: датчик має забезпечувати вимірювання як від'ємних температур (щонайменше до −100 °C), так і температур не нижче +1000 °C у межах одного діапазону. Чутливий елемент має бути виконаний на основі термопари, зокрема типу K або еквівалентної за функціональними та метрологічними характеристиками, що забезпечує вимірювання в зазначеному діапазоні температур. Датчик може постачатися як окремий датчик температури або як змінний термопарний зонд до сумісного інтерфейсу/реєстратора того самого виробника.
Датчик рівня звукового тиску та мікрофон. Датчик рівня звукового тиску та мікрофон має бути призначений для дослідження звукових коливань, вимірювання рівня звуку та аналізу форми звукової хвилі. Датчик має забезпечувати реєстрацію звукового сигналу для візуалізації та/або аналізу форми звукової хвилі, а також вимірювання звукового тиску або рівня звуку в децибелах (дБ). Вимірювання рівня звуку має здійснюватися в одному або кількох діапазонах, що забезпечують проведення навчальних досліджень звукових явищ. зокрема в межах орієнтовно від 40 до 110 дБ, 50 до 110 дБ або в кількох піддіапазонах у межах 40–120 дБ.  
Датчик магнітного поля. Датчик магнітного поля має бути призначений для вимірювання магнітної індукції постійних магнітів, котушок та соленоїдів. Датчик має бути трикомпонентним - забезпечувати одночасне вимірювання за трьома взаємно перпендикулярними осями (X, Y, Z). Датчик має мати щонайменше два піддіапазони: чутливий для слабких полів - не ширший ніж ±5 мТл, та для сильних полів - не вужчий ніж ±100 мТл.   
Датчик фото ворота. Датчик фото ворота має бути призначений для високоточних вимірювань часу руху тіл та проведення дослідів з визначення швидкості й прискорення. Принцип дії - переривання інфрачервоного променя. Датчик має забезпечувати вимірювання інтервалів часу перетину променя та надавати можливість визначення швидкості й прискорення.  
Датчик сили. Датчик сили має бути призначений для вимірювання сили. Діапазон вимірювання сили - не вужчий ніж ±50 Н. Датчик має бути комбінованим: окрім тензометричного вимірювання сили, у тому самому корпусі має бути конструктивно поєднаний трикомпонентний акселерометр (вимірювання прискорення за трьома осями). 
Датчик руху. Датчик руху забезпечує вимірювання відстані та положення об'єктів ультразвуковим (ехолокаційним) методом. Параметри вимірювань дають змогу розраховувати значення швидкості та прискорення. Мінімальна вимірювана відстань - не більша ніж 0,25 м. Роздільна здатність вимірювання відстані - не гірше 1 мм. 
Датчик заряду. Датчик заряду має бути призначений для вимірювання електричного заряду в навчальних дослідах з електростатики. Найбільш широкий діапазон вимірювання заряду не вужчий ніж ±100 нКл (допускається наявність кількох піддіапазонів). Датчик має забезпечувати вимірювання величини електричного заряду контактним методом та/або методом електростатичної індукції, а також визначення його знака (полярності). 
Датчики мають бути оснащені власним автономним джерелом живлення, що забезпечуватиме їх бездротову роботу. Джерелом живлення може бути вбудований перезаряджуваний акумулятор або змінний елемент живлення, за умови забезпечення автономної бездротової роботи датчиків, що надаватиме можливість використовувати їх під час проведення навчальних досліджень як у шкільній аудиторії, так і поза її межами, у тому числі в умовах відсутності підключення до мережі Інтернет.
Відповідність технічним вимогам підтверджується технічною документацією виробника, наявною в учасника (на комплекс та/або на окремі датчики), та/або листом виробника (офіційного представника).
	шт
	1

	2
	Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету біології учнівський
	Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології (для учня) має складатися з набору програмного забезпечення, методичного забезпечення та комплекту вимірювальних датчиків.
Мінімальні технічні характеристики:
- датчики мають забезпечувати можливість передавання даних через бездротове з’єднання (зокрема Bluetooth) до стаціонарного ПК, ноутбука, смартфона та планшета;
- має постачатися з програмним забезпеченням, сумісним з операційною системою пристрою, що використовується в навчальному закладі;
- програмне забезпечення має забезпечувати відображення даних у вигляді таблиць і графіків, а також підтримувати експорт даних до табличних редакторів та інших програм;
- має постачатися з інструкцією з експлуатації та методичними матеріалами для проведення експериментів, лабораторних робіт і проєктної діяльності;
- має містити зарядний пристрій, що забезпечує одночасне заряджання не менше як чотирьох таких датчиків.
Комплектація має складатися в кількості, не менше:
Датчик рН – 1 шт. 
Датчик освітленості та кольору – 1 шт.
Датчик вуглекислого газу – 1 шт.
Датчик вологості – 1 шт.
Датчик дихання/спірометр  – 1 шт.
Датчик температури навколишнього середовища – 1 шт.
Датчик частоти серцевих скорочень – 1 шт.
Датчик розчиненого кисню – 1 шт. 
Датчики, що входять в комплект цифрового вимірювального комплексу повинні мати наступні характеристики:
Датчик рН. Датчик pH має бути призначений для вимірювання водневого показника розчинів у навчальних лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання має бути не вужчий ніж 0–14 pH.
Датчик освітленості та кольору. Датчик освітленості та кольору має бути призначений для вимірювання параметрів світла у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик має забезпечувати вимірювання освітленості з верхньою межею діапазону не менше 100 000 lx (100 klx). Датчик має забезпечувати вимірювання або визначення кольору за RGB-каналами (Red, Green, Blue) або еквівалентним способом із наданням окремих значень для кольорових каналів. Датчик має охоплювати видиму область спектра світла (приблизно 400–700 нм) або ширший спектральний діапазон, що включає видиму область.	
Датчик вуглекислого газу. Датчик вуглекислого газу має бути призначений для вимірювання концентрації CO₂ у повітрі або газовому середовищі під час навчальних лабораторних досліджень. Діапазон вимірювання концентрації CO₂ має бути не вужчий ніж 0–5 000 ppm. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 2 ppm.
Датчик вологості. Датчик вологості має бути призначений для вимірювання вологості повітря у навчальних лабораторних або метеорологічних дослідженнях. Діапазон вимірювання вологості має бути не вужчий ніж 0–100% RH. Датчик може постачатися як окремий датчик вологості або як частина комбінованого датчика / метеорологічної системи, що забезпечує вимірювання вологості.
Датчик дихання / спірометр. Датчик дихання / спірометр має бути призначений для реєстрації дихання, дихальних рухів та/або параметрів зовнішнього дихання під час навчальних лабораторних досліджень. Пристрій має забезпечувати отримання сигналу дихання, фіксацію змін дихання та/або визначення частоти дихання. Залежно від конструкції виробника, реєстрація дихання може здійснюватися за допомогою дихального поясу, датчика тиску, маски, мундштука, турбіни, датчика потоку повітря або іншого сумісного елемента.
Датчик температури навколишнього середовища. Датчик температури має бути призначений для вимірювання температури в навчальних лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання температури - не вужчий ніж від -40 °C до +125 °C. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 0,1 °C.		
Датчик частоти серцевих скорочень. Датчик частоти серцевих скорочень має бути призначений для реєстрації та вимірювання частоти серцевих скорочень під час навчальних лабораторних досліджень у стані спокою, під час або після фізичного навантаження. Датчик має забезпечувати отримання показника частоти серцевих скорочень у BPM (bpm), ударах за хвилину або іншому еквівалентному форматі відображення в програмному забезпеченні. Датчик може реєструвати частоту серцевих скорочень за допомогою оптичного сенсора, або ручних контактних датчиків, або кліпси, або ремінця або іншого сумісного елемента відповідно до конструкції виробника. 	
Датчик розчиненого кисню має бути призначений для вимірювання концентрації кисню, розчиненого у водних розчинах, під час навчальних лабораторних досліджень. Діапазон вимірювання концентрації розчиненого кисню має бути не вужчий ніж 0–20 mg/L.
Датчики мають бути оснащені власним автономним джерелом живлення, що забезпечуватиме їх бездротову роботу. Джерелом живлення може бути вбудований перезаряджуваний акумулятор або змінний елемент живлення, за умови забезпечення автономної бездротової роботи датчиків, що надаватиме можливість використовувати їх під час проведення навчальних досліджень як у шкільній аудиторії, так і поза її межами, у тому числі в умовах відсутності підключення до мережі Інтернет.
Відповідність технічним вимогам підтверджується технічною документацією виробника, наявною в учасника (на комплекс та/або на окремі датчики), та/або листом виробника (офіційного представника).
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	Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету біології

	Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології має складатися з набору програмного забезпечення, методичного забезпечення та комплекту вимірювальних датчиків.
Мінімальні технічні характеристики:
- датчики мають забезпечувати можливість передавання даних через бездротове з’єднання (зокрема Bluetooth) до стаціонарного ПК, ноутбука, смартфона та планшета;
- має постачатися з програмним забезпеченням, сумісним з операційною системою пристрою, що використовується в навчальному закладі;
- програмне забезпечення має забезпечувати відображення даних у вигляді таблиць і графіків, а також підтримувати експорт даних до табличних редакторів та інших програм;
- має постачатися з інструкцією з експлуатації та методичними матеріалами для проведення експериментів, лабораторних робіт і проєктної діяльності;
- має містити зарядний пристрій, що забезпечує одночасне заряджання не менше як чотирьох таких датчиків.
Комплектація має складатися в кількості, не менше:
Датчик рН – 1 шт. 
Датчик освітленості та кольору – 1 шт.
Датчик тиску – 1 шт.
Датчик вуглекислого газу – 1 шт.
Датчик вологості – 1 шт.
Датчик дихання/спірометр  – 1 шт.
Датчик ЕКГ(електрокардіографії)  – 1 шт.
Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 шт.
Датчик температури навколишнього середовища – 1 шт.
Датчик частоти серцевих скорочень – 1 шт.
Датчик розчиненого кисню – 1 шт. 
Датчик поверхневої температури – 1 шт.
Датчики, що входять в комплект цифрового вимірювального комплексу повинні мати наступні характеристики:
Датчик рН. Датчик pH має бути призначений для вимірювання водневого показника розчинів у навчальних лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання має бути не вужчий ніж 0–14 pH.
Датчик освітленості та кольору. Датчик освітленості та кольору має бути призначений для вимірювання параметрів світла у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик має забезпечувати вимірювання освітленості з верхньою межею діапазону не менше 100 000 lx (100 klx). Датчик має забезпечувати вимірювання або визначення кольору за RGB-каналами (Red, Green, Blue) або еквівалентним способом із наданням окремих значень для кольорових каналів. Датчик має охоплювати видиму область спектра світла (приблизно 400–700 нм) або ширший спектральний діапазон, що включає видиму область.	
Датчик тиску. Датчик тиску має бути призначений для вимірювання тиску газу, зміни тиску газу або різниці тисків у навчальних лабораторних дослідженнях. Допускається використання датчика одного з таких типів: датчик абсолютного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж 30–400 kPa; або датчик відносного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж від –100 до +300 кПа відносно атмосферного тиску; або датчик диференціального тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж ±25 kPa.
Датчик вуглекислого газу. Датчик вуглекислого газу має бути призначений для вимірювання концентрації CO₂ у повітрі або газовому середовищі під час навчальних лабораторних досліджень. Діапазон вимірювання концентрації CO₂ має бути не вужчий ніж 0–5 000 ppm. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 2 ppm.
Датчик вологості. Датчик вологості має бути призначений для вимірювання вологості повітря у навчальних лабораторних або метеорологічних дослідженнях. Діапазон вимірювання вологості має бути не вужчий ніж 0–100% RH. Датчик може постачатися як окремий датчик вологості або як частина комбінованого датчика / метеорологічної системи, що забезпечує вимірювання вологості.
Датчик дихання / спірометр. Датчик дихання / спірометр має бути призначений для реєстрації дихання, дихальних рухів та/або параметрів зовнішнього дихання під час навчальних лабораторних досліджень. Пристрій має забезпечувати отримання сигналу дихання, фіксацію змін дихання та/або визначення частоти дихання. Залежно від конструкції виробника, реєстрація дихання може здійснюватися за допомогою дихального поясу, датчика тиску, маски, мундштука, турбіни, датчика потоку повітря або іншого сумісного елемента.
Датчик ЕКГ(електрокардіографії). Датчик ЕКГ (електрокардіографії)  має бути призначений для реєстрації електричної активності серця / ЕКГ-сигналу у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик має забезпечувати отримання та відображення ЕКГ-хвилі / електричного сигналу серцевої діяльності за допомогою електродів або електродних відведень. Діапазон реєстрації електричних потенціалів або ЕКГ-сигналу має охоплювати щонайменше 200–4000 µV (0,2–4,0 mV) або ширший діапазон.
Датчик ультрафіолетового випромінювання. Датчик ультрафіолетового випромінювання має бути призначений для вимірювання, реєстрації або оцінювання рівня ультрафіолетового випромінювання у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик може постачатися як окремий датчик ультрафіолетового випромінювання або як частина комбінованого датчика. Датчик має забезпечувати щонайменше один із таких способів визначення рівня ультрафіолетового випромінювання: відображення УФ-індексу (UV Index) з верхньою межею діапазону не менше 11; або вимірювання УФ-опроміненості (UV Irradiance) з верхньою межею діапазону не менше 50 W/m² (50 000 mW/m²); або реєстрацію ультрафіолетової складової світла з підтвердженою чутливістю до ультрафіолетового випромінювання (UVA та/або UVB) або зі спектральним діапазоном, що охоплює частину ультрафіолетової області.	
Датчик температури навколишнього середовища. Датчик температури має бути призначений для вимірювання температури в навчальних лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання температури - не вужчий ніж від -40 °C до +125 °C. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 0,1 °C.	
Датчик частоти серцевих скорочень. Датчик частоти серцевих скорочень має бути призначений для реєстрації та вимірювання частоти серцевих скорочень під час навчальних лабораторних досліджень у стані спокою, під час або після фізичного навантаження. Датчик має забезпечувати отримання показника частоти серцевих скорочень у BPM (bpm), ударах за хвилину або іншому еквівалентному форматі відображення в програмному забезпеченні. Датчик може реєструвати частоту серцевих скорочень за допомогою оптичного сенсора, або ручних контактних датчиків, або кліпси, або ремінця або іншого сумісного елемента відповідно до конструкції виробника. 	
Датчик розчиненого кисню має бути призначений для вимірювання концентрації кисню, розчиненого у водних розчинах, під час навчальних лабораторних досліджень. Діапазон вимірювання концентрації розчиненого кисню має бути не вужчий ніж 0–20 mg/L.
Датчик поверхневої температури. Датчик поверхневої температури має бути призначений для вимірювання температури під час навчальних лабораторних досліджень. Нижня межа діапазону вимірювання має бути не вище -25 °C, верхня межа діапазону вимірювання - не нижче +70 °C. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 0,1 °C.
Датчики мають бути оснащені власним автономним джерелом живлення, що забезпечуватиме їх бездротову роботу. Джерелом живлення може бути вбудований перезаряджуваний акумулятор або змінний елемент живлення, за умови забезпечення автономної бездротової роботи датчиків, що надаватиме можливість використовувати їх під час проведення навчальних досліджень як у шкільній аудиторії, так і поза її межами, у тому числі в умовах відсутності підключення до мережі Інтернет.
Відповідність технічним вимогам підтверджується технічною документацією виробника, наявною в учасника (на комплекс та/або на окремі датчики), та/або листом виробника (офіційного представника).
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Документи та інформація на підтвердження 
технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:
1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів  із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки. 
2. Товар повинен бути новим.
3. Гарантійний термін на поставлений товар повинен діяти протягом гарантійного строку заводу–виробника, але не менше ніж 12 календарних місяців, починаючии з дати його передачі Замовнику, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами).
4. Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.
5. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. 
6. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника або іншим перевізником за рахунок Учасника на адресу Замовника. 
Строк поставки: до 31 жовтня 2026 року включно. 
Місце поставки: 13601, Україна, Житомирська область, Бердичівський район, селище Ружин, вулиця Київська, будинок, 43.
З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) в складі своєї пропозиції наступні документи:  
– порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням країни походження товару;
– кольорову скан-копію декларації про відповідність технічним регламентам (технічний регламент низьковольтного електричного обладнання та технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання) на запропоновані цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси, чинну на кінцеву дату подання пропозицій, якщо таке обладнання підпадає під дію зазначених технічних регламентів;
- кольорову скан-копію технічних паспортів на запропоновані цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси, для підтвердження відповідності технічним характеристикам;
- інструкцію з експлуатації цифрових вимірювальних комп’ютерних комплексів.
8. Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником товару, що пропонується, необхідно надати лист авторизацію від виробника або офіційного представника (імпортера/дилера/дистриб’ютора тощо) в Україні, запропонованих учасником засобів обладнання для даної закупівлі із зазначенням предмету закупівлі, найменування замовника, номера оголошення в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника (представника/імпортера/дилера/дистриб’ютора) та підтверджує гарантійні зобов’язання та можливість поставки товару.
9. При відсутності у складі тендерної пропозиції хоча б одного документу, що вказано у п.7 даного додатку, пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі та підлягає відхиленню.
10. Учасник у складі пропозиції зазначає конкретні (чіткі) технічні характеристики запропонованого товару, не допускається зазначення висловів «не менше» та «не більше». Зазначення таких висловів буде вважатися таким, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі.
11. На підтвердження того, що товар походить із прийнятних країн, якими є держави–члени Європейського Союзу, Україна, країни-партнери з регіону Західні Балкани, Грузія та Молдова, а також Договірні сторони Угоди про Європейський економічний простір, а також країни, які надають Україні рівень підтримки, порівняний з рівнем, що надається Європейським Союзом, з урахуванням розміру їхньої економіки і для яких Комісією встановлений взаємний доступ до зовнішньої допомоги в Україні, згідно пункту 3 статті 5 Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, Учасник завантажує в систему на момент подачі пропозиції, один із таких типових документів:
- сертифікат про країну походження товару; 
- засвідчену уповноваженим органом (ТПП) декларацію про походження товару; 
- декларацію про походження товару з підтвердженням статусу виробника (для підтвердження наявності статусу Виробника надати скан-копію Висновку про виробництво товарів суб’єктом господарювання, що видається ТПП України); 
- сертифікат про регіональне найменування товару на запропоновані засоби навчання та обладнання.
12. Учасник надає гарантійний лист, що один із вище зазначених документів буде надано разом з поставкою Товару Замовнику. 
13. Не надання в момент поставки товару хоча б одного документу, що вказано у п. 11 даного додатку, буде підставою для дострокового розірвання договору без попередження Постачальника.

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість передбачена проектно-кошторисною документацією та річним планом закупівель на 2026 рік, грунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на роботу, вартість страхування, завантаження, транспортування та розвантаження, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідну роботу.
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з врахуванням роз’яснень Мінекономіки від 20.08.2019 р. № 3301-04/34980-06 «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. «Щодо передумов здійснення закупівель» шляхом розрахунку очікуваної вартості на основі отриманих комерційних пропозицій. 
При плануванні закупівлі були враховані наступні нормативні документи: 
- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178; 
- Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною і Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» від 06.06.2024р. № 3796-ІХ; 
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» від 15.11.2024 № 1318, якою затверджений порядок управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України; 
- План України, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024р. № 244-р; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2024р. № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році» зі змінами, внесеними ПКМУ від 11.02.2026р. № 170 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2026 році»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»
Замовником було надіслано 3 (три) запити на отримання комерційних пропозицій ТОВ «ЕЛІЗ ЛАБС» (від 27.07.2026 № 254), ТОВ «Українська школа» (від 27.07.2026 № 255), ТОВ «Освіта 365» (від 27.07.2026 № 256). У відповідь отримано 3 (три) комерційні пропозиції від:
	№
	Назва
	Вартість пропозиції, грн.
	Вартість пропозиції, грн., з ПДВ

	1
	ТОВ «Освіта 365» від 29.07.2026
	1124050,00
	1348860,00

	2
	ТОВ «Українська школа» від 30.07.2026 № 118
	1123800,00
	1123800,00

	3
	ТОВ «ЕЛІЗ ЛАБС» від 30.07.2026 № 25/07
	1121000,00
	1121000,00

	
	
	
	3593660,00



Згідно розрахунку очікувана вартість становить: 3593660,00 грн. / 3 пропозиції = 1197886,67 (один мільйон сто дев’яносто сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 67 копійок), з ПДВ та 998238,89 (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 89 копійок), без ПДВ.


Уповноважена особа							Григорій ВАРДЕЦЬКИЙ




